Merkezi Lastik Şişirme Sistemi | çıkarılabilir

CTISr, hareket halindeyken dayanıklı, uygun fiyatlı ve konforlu bir lastik şişirme sistemidir. Tarım ve petrol sahalarında ticari araçların günlük zorlu çalışmalarında kanıtlanmıştır.

Çıkarılabilir boruların kullanıma sunulmasıyla, hemen hemen her kamyon veya treyler için uygundur. Kamyon ve lastiklerdeki bakım çalışmaları, tüm boru sistemini sökmeye gerek kalmadan kolayca yapılabilir.

Tamamen pnömatik olarak çalışan işletim ünitesi, 4 farklı önceden ayarlanmış basınç değeri sunar – HWY (Karayolu) | OFR (Arazi) | S/M (Kum/Çamur) | EMC (Acil Durum) – müşteri tarafından bireysel olarak belirtilir.

İsteğe bağlı olarak, 4 ön ayar ön ve arka aks(lar) arasında farklı basınç değerleri içerebilir.

Sistem yalnızca lastik basıncının düzenlenmesi gerektiğinde açılır. İşlem bittiğinde sistem kapatılabilir ve tüm borular ve döner rakorlar basınçsızdır. Bu, aşınmayı önemli ölçüde azaltır ve bakım aralıkları arasındaki süreyi artırır.

CTISr aşağıdakilere takılabilir:

· Kamyonlar | tek veya çift lastik | 4x4 | 6x6 | 8x8

· Her türlü Römork

CTISr belirgin avantajlar sunar:

· Lastik basıncını ayarlayarak çekişi ikiye katlama

· Hareket halindeyken rahat ve hassas lastik basıncı ayarı

· Hızlı ve kullanımı kolay

· İsteğe bağlı: Ön kısım için farklı basınçlar | arka

· Kapatıldığında basınçsız | uzun ömürlü döner rakorlar

· Elektrik veya elektronik bileşen içermez

· Aracın havalı fren sistemi veya güçlü bir ti.systems tarafından hava beslemesi HAVA BESLEMESİ

· İyileştirmesi kolay

CTISr önceden ayarlanmış 4|1 çalıştırma ünitesi, 0-10 bar

4 önceden ayarlanmış basınç

CTISr önceden ayarlanmış 4|2 çalıştırma ünitesi, 0-10 bar

4 önceden ayarlanmış basınç ön aks + 4 önceden ayarlanmış basınç arka aks(lar)

CTISr döner bağlantı

CTISr tüp paketi

her ikisi de güçlendirilmiş