Leaflet STIS Preset 4.2-TR

Yarı Otomatik Lastik Şişirme Sistemi

ön ayar 4|2

Uzun yıllar test edilmiş STIS, araç dururken lastik basıncının ayarlanmasına olanak tanır. STIS, kalıcı olarak sabitlenmiş bir hızlı bağlantı sistemine dayanmaktadır; aracın pnömatik fren sistemi ile bağlantılıdır, böylece lastik basıncı her zaman ve her yerde ayarlanabilir.

Tamamen pnömatik kontrol ünitesi, en zorlu koşullarda bile sorunsuz çalışmayı garanti eder. Kullanıcı, bir döner anahtar kullanarak 4 farklı önceden ayarlanmış basınç değeri arasından sezgisel olarak seçim yapabilir (Otoyol – Arazi – Kum|Çamur – Acil Durum). Önceden ayarlanmış basınçlar, ön ve arka aks(lar) arasında farklı basınç ayarlarına sahiptir.

Basınç değerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bir tamirci dakikalar içinde 8 ön ayarın hepsini manuel olarak ayarlayabilir.

Spiral hortumları bağladıktan sonra sistem, sürücünün süreci izlemesine gerek kalmadan otonom olarak çalışır. Doğru basınca ulaşıldığında sistem otomatik olarak devreden çıkar.

STIS aşağıdakilere takılabilir:

· Kamyonlar | ATV'ler | Hafif kamyonlar

her zaman ve her yerde ayarlanabilir.

STIS makul bir avantaj sunar:

· Araç dururken hassas lastik basıncı ayarı

· Hızlı ve kullanımı kolay

· Tüm lastiklerin eş zamanlı basınç ayarı

· Neredeyse hiç bakım gerektirmez

· İyileştirmesi kolay

· 8 adede kadar önceden ayarlanmış basınç | 4 ön ve 4 arka aks(lar) için

TIS-X-735-010

Patentli ti.systems lastik supap S21-Vg8

TIS-X-710-049

Hortum deposu NG75-K21-12

TIS-X-747-005

STIS önceden ayarlanmış 4|2 kontrol ünitesi, 0-10 bar