Leaflet Preset 4.1 TR

Yarı Otomatik Lastik Şişirme Sistemi

ön ayar 4|1

Uzun yıllar test edilmiş STIS, araç dururken lastik basıncının ayarlanmasına olanak tanır. STIS, kalıcı olarak sabitlenmiş bir hızlı bağlantı sistemine dayanmaktadır; aracın pnömatik fren sistemiyle veya bizim sistemlerimizden biriyle bağlantılıdır.

STIS aşağıdakilere takılabilir:

· Kamyonlar | ATV'ler | Hafif kamyonlar

STIS

güçlü AIR SUPPLY kompresör sistemleri, böylece lastik basıncı her zaman ve her yerde ayarlanabilir.

Tamamen pnömatik kontrol ünitesi, en zorlu koşullarda bile sorunsuz çalışmayı garanti eder. Kullanıcı, bir döner anahtar kullanarak 4 farklı önceden ayarlanmış basınç değeri arasından sezgisel olarak seçim yapabilir (Otoyol – Arazi – Kum|Çamur – Acil Durum). Basınç değerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bir tamirci dakikalar içinde 4 ön ayarı manuel olarak ayarlayabilir.

Spiral hortumları bağladıktan sonra sistem, sürücünün süreci izlemesine gerek kalmadan otonom olarak çalışır. Doğru basınca ulaşıldığında sistem otomatik olarak devreden çıkar.

STIS hızlı çalışır, hassastır ve kullanımı kolaydır.

STIS aşağıdakilere takılabilir:

· Kamyonlar | ATV'ler | Hafif kamyonlar

STIS makul bir avantaj sunar:

· Araç dururken hassas lastik basıncı ayarı

· Hızlı ve kullanımı kolay

· Tüm lastiklerin eş zamanlı basınç ayarı

· Neredeyse hiç bakım gerektirmez

· İyileştirmesi kolay

TIS-X-710-016

Hortum depose NG-125-K26-232

TIS-X-640-104

STIS önceden ayarlanmış 4|1 kontrol ünitesi, 0-10 bar

TIS-X-735-004

ti.systems lastik supap S26-M15x1